

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**  **Выключатели серии А3790**

Просим подчеркнуть или выделить нужные Вам параметры:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип** | А3793С  А3793Б | | **А3794С**  **А3794Б** | | **А3791Б** | | **А3792Б** | **А3797С** | **А3798С** |
| **Кол-во полюсов** | **2** | | **3** | | **2** | | **3** | **2** | **3** |
| **Номинальное напряжение, В** | **=440** | **~660** | **~660** | | **=440** | **~660** | **~660** | **=440**  **~660** | **~660** |
| **Номинальный**  **ток, А** | **40\* 250**  **63\* 400**  **100\* 630**  **160\*** | **250**  **400**  **630** | **250**  **400**  **630** | | **630** | | **630** | **630** | |
| **Уставки э/магн. расцепителя, А.**  **Указывать для**  **А3791 и А3792** |  | |  | | **2400**  **3800** | **2500**  **3200**  **4000**  **5000**  **6300** | **2500**  **3200**  **4000**  **5000**  **6300** |  | |
| **Исполнение** | **Стационарный с ручным приводом**  **Стационарный с электромагнитным приводом**  **Выдвижной с ручным дистанционным приводом (укажите рабочее положение автомата в ячейке: вертикальное или горизонтальное)**  **Выдвижной с электромагнитным приводом** | | | | | | | | |
| **Напряжение э/м привода, В** | **~127; ~220…240; ~380…440; ~550…660**  **= 110; = 220** | | | | | | | | |
| **Дополнительные сборочные единицы**  **(выбрать одно из сочетаний)** | **Без доп. сбор. единиц** | | | | | | | | |
| **Своб.контакты + независимый расцепитель** | | | | | | | | |
| **Своб.контакты + доп.своб.контакты + независимый расцепитель** | | | | | | | | |
| **Нулевой расцепитель** | | | | | | | | |
| **Своб. контакты + нулевой расцепитель** | | | | | | | | |
| **Своб. контакты + независимый расцепитель+ нулевой расцепитель** | | | | | | | | |
| **Напряжение нез. расцепителя, В** | **~ 110…440**  **= 110…220** | | | | | | | | |
| **Напряжение нул. расцепителя, В** | **~ 127, ~220, ~240, ~380, ~400, ~415, ~660**  **= 110, = 220** | | | | | | | | |
| **Присоединение** | **Для стационарных** | | | **Переднее медн.шиной**  **Переднее алюм.шиной** Переднее кабелем без каб.наконечникаЗаднее медн.шиной **Заднее алюм.шиной** | | | | | |
| **Для выдвижных** | | | Заднее медн.шиной **Заднее алюм.шиной** | | | | | |
| **Климатическое исполнение** | **УХЛ3; Т3; УХЛ3 Экспорт** | | | | | | | | |

**Исполнение максимальных расцепителей тока:**

* **С электронным и электромагнитными расцепителями – А3793Б; А3794Б**
* **С электромагнитными расцепителями – А3791Б; А3792Б; А3791У; А3792У**
* **С электронным расцепителем – А3793С; А3794С**
* **Без максимальных расцепителей – А3797С; А3798С**

\* - с отклонением от ТУ